**Reportes de actividades diarios**

**Actividad:** revisión del cableado de la cámara con vista hacia la romana para corregir problema de visual.

Día 17/10/24

**Herramientas utilizadas**:

1. Alicate tipo pinza
2. Unión BNC
3. Extensión eléctrica
4. Monitor de prueba

**Equipo revisados**:

* IDM del galpón#02
* Marca: INFINOVA
* Modelo: n3757TA-1D1B-M
* Serial: 11106536

**Descripción de la actividad**: se procedió a la revisión del cableado de la cámara con vista hacia la romana en el IDM del galpón #2, para verificar la causa de la mala calidad de imagen de la misma en el cuarto de cámaras, donde se pudo determinar que el conector BNC no estaba haciendo buen contacto con el IDM del galpón #2, por lo que se realizó el ajuste del mismo corrigiendo así la falla de la visual con vista hacia la romana.

**Actividades realizadas:**

1. Movilización hacia IDM del galpón#2
2. Revisión del cableado coaxial
3. Conexión del cable en el monitor de prueba
4. Ajuste del conector BNC
5. Verificación de visual en el cuarto de cámaras

**Nota**: está en periodo de observación, para verificar si amerita otro ajuste.

**Evidencia fotográfica** 





