**REPORTES DE ACTIVIDADES DIARIAS**

Día 10/10/24

Actividad: realización de mediciones de distancias para determinar la cantidad de cable a utilizar para realizar la acometida eléctrica del tablero dedicado al sistema de monitoreo.

**Herramientas utilizadas:**

* Cinta métrica
* Destornillador de pala

**Descripción de la actividad:** se realizó la medición de la distancias que hay entre el gabinete de distribución de 208v, hasta el punto donde se desea colocar el tablero eléctrico dedicado al sistema de monitoreo del galpón #23 que se ubica en la parte exterior del cuarto eléctrico. Se necesita aproximadamente 50 metros de cables para llegar desde el gabinete 208 v hasta el punto de energización.

**Actividades:**

* Visualización del gabinete de distribución 208v
* Medición de las distancias entre el gabinete y el piso
* Medición de distancias desde el gabinete 208v hasta el punto de energización